**Cena Víta Brandy 2022: Přihláška do soutěže**

*Prosíme o vyplnění následujících položek. Odeslání je možné do 4. 2. 2022*

* 1. Stručná anotace – charakteristika a popis stavby či opatření

Primárním cílem investora bylo vytvoření plochy městské zeleně a revitalizace souvisejícího úseku  vodního toku Stará Ponávka. Záměrem bylo najít nové využití zanedbaného území, zlepšit prostupnosti území a umožnit kontakt návštěvníků parku s tekoucí vodou.

Plocha řešeného území je 1,2 ha, řešený úsek toku má délku 240 m.

* 1. Údaje o předkladateli - subjekt, kontakt, telefon, e-mail, IČ

ATELIER FONTES, s.r.o., IČ 63486466

Ing. Olga Veselá, +420 721 018 616, vesela@fontes.cz,

* 1. Údaje o soutěžním řešení:
		+ název

REVITALIZACE STARÉ PONÁVKY – LOKALITA NAD SÍDLIŠTĚM KOMÁROV

* + - lokalizace

Brno, k.ú. Komárov

* + - autorský tým (jména autorů, kontaktní adresa, telefon, e-mail na jejich zástupce).

hlavní projektant:

ATELIER FONTES, s.r.o., Ing. Tomáš Havlíček, 603 893 212, havlicek@fontes.cz

Ing. Olga Veselá, 721 018 616, vesela@fontes.cz

spolupráce:

Ing.arch. Gustav Křivinka, 604 241 751, atelier@burian-krivinka.cz (architektura)

Ing. Vítězslava Přikrylová, 604 993 945, vprikrylova@volny.cz (sadové úpravy)

Ing. Pavel Bednařík, bednarik@rybak.cz, 736 680 495 (přemostění)

* + - jak byl vybrán zpracovatel projektu (oslovení, veřejná soutěž, …. jinak)

veřejná soutěž, zadavatel: Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

* 1. Údaje o realizaci:
		+ gen. dodavatel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stvby a.s. (stavba)

Kavyl spol. s.r.o. (vegetační úpravy)

* + - termín realizace (kolaudace nebo uvedení do provozu)

leden 2019 – leden 2020

* + - funkční určení stavby

úprava vodního toku, terénní úpravy, park, parkové cesty, lávky pro pěší, pobytové prvky, městský mobiliář, veřejné osvětlení

* 1. Údaje o investorovi stavebního díla (zejména):
		+ název, sídlo, adresa, kontaktní osoba (telefon, e-mail),

Veřejná zeleň města Brna, p.o., Ing. Alexandra Koutná, 605 226 760, koutna@vzmb.cz

* + - způsob financování

financováno z rozpočtu města Brna

* 1. Stručný popis stavu před a po realizaci, bodový výčet přínosů realizace
		+ **Urbanisticko-architektonický kontext (krajinný a městský kontext)**

Původní stav území i vodního toku byl neutěšený, poznamenaný průmyslovou historií území i vodního toku, který byl v minulosti využíván jako průmyslový náhon pro navazující areály.

Revitalizace území podél vodního toku Stará Ponávka je dlouhodobým záměrem města Brna. V roce 2009 byla zpracována urbanistická studie, která navrhuje postupnou revitalizaci území podél celého toku Stará Ponávka (dříve Svitavský náhon) v celé jeho délce 3,7 km. Realizovaný projekt v Komárově byl dokončen jako první z navrhovaných úseků. Na přípravě dalších se pracuje, jiné bude možné realizovat až v dlouhodobém horizontu.

* + - **Architektonické řešení**

Určujícím prvkem revitalizace byl vodní tok Staré Ponávky. Břeh podél vodního toku byl upraven masivním odtěžením navážek. Rozšíření části koryta a zmírnění břehu spolu s pobytovými prvky umožňuje přímý kontakt návštěvníků s vodou.

Podél toku byly zachovány perspektivní břehové porosty. V parkové ploše byly vysázeny stromy a keře, podél břehů byly založeny porosty vlhkomilných bylin. Centrální prostor parku tvoří pobytový trávník, po obvodu přechází do květnatého lučního lemu. Parková úprava vytváří příznivé mikroklima a pomáhá zadržovat vodu v oblasti.

* + - **Uživatelská kvalita (funkční řešení, komfort užití, bezpečnost)**

Prostupnost je zajištěna sítí pěšin. V užší a hlubší části koryta zajišťují kontakt s vodou pobytové schody a molo umístěné nad hladinou. Koryto je možné překonat suchou nohou po nášlapných blocích. Říčku překlenují 3 osvětlené lávky pro pěší, díky kterým jsou propojeny plochy sídliště s revitalizovaným komerčním areálem na protějším břehu. Celý poříční prostor je tak příjemným místem pro odpočinek obyvatel sídliště i pro zaměstnance blízkých komerčních areálů.

* + - **Stavebně-technické řešení (použité řešení, originalita)**

Technické řešení bylo navrženo se záměrem maximálně zachovat přírodní charakter vodního toku a umožnit přirozený vývoj říčního koryta tam, kde je to možné, a zároveň navrhnout technické prvky tak, aby odpovídaly charakteru nově zrekonstruovaného areálu na levém břehu toku. Projektová příprava i přestavba navazujícího areálu probíhala současně se stavbou parku. Tím bylo umožněno koordinovat umístění i podobu pobytových prvků a lávek do jednotného vizuálního stylu ve spolupráci se soukromým investorem a s architektem areálu.

Neobvyklé je využití zábradlí se zabudovaným led osvětlením na lávkách a umístění průtočných prahů z nášlapných bloků v korytě vodního toku.

* + - **Udržitelnost stavby (náklady spojené s provozem, údržba)**

Vodní tok je ve správě Veřejné zeleně města Brna, p.o., která vykonává údržbu koryta toku, břehů a lávek. Zbývající část plochy parku je ve správě městské části Brno-střed. Následná páče o porosty je po dobu 3 let hrazena z rozpočtu projektu a po tuto dobu ji zajišťuje realizační firma.

* 1. Grafické přílohy, fotodokumentace
		+ **požadovaná dokumentace stavby musí obsahovat situaci, rozhodující půdorysy, popřípadě i dokumentaci významných konstrukčních řešení, stavebních detailů, či další dokumentaci nezbytnou pro správné hodnocení stavby.**

Přiloženy vybrané výkresy v PDF (5 souborů).

* + - **dále cca 5 ks fotografií, nejlépe celek i detail v rozlišení pro tiskové účely 300 dpi, formát \*.jpg / \*.pdf).**

Přiloženy fotografie (8 souborů).

Uvést zdroj: Adapterra Awards, Vojta Herout, Kancelář architekta města Brna

* + - **dokumentace zůstává majetkem vypisovatelů s právem publicity.**
	1. Souhlas s používáním soutěžních podkladů:
		+ **Přihlašovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit jménem všech vlastníků autorsko-majetkových práv souhlas se zpracováním dodaných podkladů a zveřejněním na** [**www.citychangers.eu/**](http://www.citychangers.eu/) **pro účely výstavy, v mediích a v dalších prezentacích a že podáním přihlášky neporušuje autorská a jiná práva třetích osob.**

Souhlas za přihlašovatele: Olga Veselá, ATELIER FONTES, s.r.o.

